Pro neznalé malá nápověda:
Ještě přidávám chodivé firmware a skript pro přehrání firmware v DFU módu (postačí změnit koncovku z "txt" na "bat"). Pak je nutno pluto přepnout do DFU (píchne se špendlíkem a současně se připojí USB kabel, po zasunutí  kabelu se uvolní resetovací spínač - že je přepnuto poznáme tak, že datová led trvale svítí, napájecí je naopak zhaslá). Následně se  v adresáři kde máme uložené firmware a skript (update.bat) spustí příkazový řádek (cmd) a do něj se postupně napíše: "update.bat  c:\pluto_fw031\uboot-env.dfu" (enter), proběhne nahrání a bez odpojování a resetu pokračujeme: "update. bat c:\pluto_fw031\pluto.dfu" (enter). Po nahrání pluto odpojíme od USB kabelu a po několika vteřinách opět připojíme k počítači.  Proběhne klasický start pak už jen do kořenového adresáře pluta umístíme poslední soubor "boot.dfu" a provedeme bezpečné odebrání. Pluto už se o zbytek postará samo. Trochu strachu, ale stálo to za to! 