další info >>>> | Obsah |  |  |  |
Fázování vertikálů - část druhá
Vertikály napájené ze zdroje se stejnou magnitudou Abychom docílili optimalizace obou zadních laloků a disponujeme pouze zdrojem s konstantní magnitudou, můžeme navrhnout každý z vertikálů s jinou výškou, tj H1 a H2 není stejné. Schéma sestavy Numerickou optimalizací v programu MMANA byly pro kmitočet 7.050 kHz optimalizovány tyto parametry, výška H1, výška H2, vzdálenost mezi vertikály a fázový úhel mezi jednotlivými body napájení. Výsledek Uvedenou metodou lze docílit o cca 3 dB vyššího zisku proti jednomu vertikálu a přibližně o 16 až 20 dB lepšího potlačení obou F/B laloků nebo o více než 30 dB potlačení spodního zadního laloku. Výsledek jednoho nastavení zde a druhého v dalším obrázku. Nevýhody řešení jsou: nemožnost přepínat směr vyzařování soustavy o 180° pomocí relé a vyšší VSWR=1.7 až 1.8 proti jednomu vertikálu. Porovnání vyzařování jednoho vertikálu a soustavy 2 vertikálů:
© 2015 Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 27.12.2015