Home | O anténách |  |  |  | Kontakt
Oblíbené drátové antény
Na dotaz, jakou drátovou anténu považuji za nejvhodnější se mi neodpovídalo snadno. Preferuji jich více. Mohu tedy pouze přidat pár názorů podložených zkušeností ze své radioamatérské praxe. Vyzkoušel jsem mnoho drátových antén, ale oblíbil jsem si jen některé. Nedám dopustit na deltaloop napájený kabelem poblíž nejvyššího bodu. Každý konec vodiče jsem měl izolován mohutným vajíčkem a řádně vypnutý. Provedení vypadá takto. K balunu byly přivedené na tah nenamáhané přívody. Delta loop jsem měl tvarovaný pomocí dalších dvou až tří bodů, vrcholů, tak, aby tvořil vždy poněkud odlišný obrazec a geometrii jsem čas od času kvůli vyzařovacímu diagramu měnil. Napájel jsem ho krátkým koaxiálním kabelem přes balun. Anténu mi automatický tuner v TS-2000 nebo tuner LDG vyladil na všech pásmech. Protože byla tato anténa opravdu výrazně lepší, než OFF center dipóly (zkoušel jsem nejen FD4), visel v mém QTH velice, velice dlouho. Podrobnosti jsou v článku Delta Loop pro 80m. Protože patřím k anténním experimentátorům, ale mám rád nějaký systematický přístup ke zkouškám a srovnávání, srovnával jsem deltaloop s dipólem, G5RV i double Zeppelinem. Ale to již jsem měl s anténami mnoho praktických zkušeností, za sebou také celou řadu neúspěšných pokusů a celou řadu nového poznání. Možná následující tvrzení je důležitější, než vlastní srovnání antén, jak delta loop antény, tak dipóly napájené ve středu považuji za antény dobré. Vždy však záleží na podmínkách a situaci v QTH. Za velice zajímavou anténu považuji dvojitý (double) Zeppelin. Ale musíme jí dát to, co potřebuje. Tato anténa potřebuje dostatečnou výšku a dobrý, venkovní, dálkově ovládaný symetrický anténní tuner. Proč musí být anténní tuner venku, i když jede Double Zeppelinka na své půlvlnné frekvenci (fundamental) se dozvíte třeba v Příkladu 12 (na konci článku) o řešení různých přizpůsobení). To není všechno. Protože je na centrálním izolátoru u celovlnných rezonancích kmitna napětí a anténa je napájena v místě vysoké impedance, vyžaduje zeppelinka rovněž dobré anténní izolátory. Nikoliv maličká vajíčka, ale pořádné izolátory s co nejdelší dráhou na povrchu izolantu. Pokud toto nejsme schopni realizovat (a výsledky se nám nedostaví), udělejme si raději G5RV nebo její modifikaci podle PA0FRI. Pohořel jsem však i na dalších detailech. Byl pro mě problém, abych zrealizoval pro symetrický napáječ dobrý průchod zdí. Byl pro mě problém docílit u této antény dobrých výsledků s tzv. americkou dvoulinkou. Ne, že bych nepřizpůsobil, nevyladil, ale ta anténa nedala mimo potíží s vysokými impedancemi nic navíc proti kratší G5RV nebo PA0FRI. Zmínil jsem G5RV i PA0FRI dipóly. Tyto antény považuji za tak vynikající antény, že si zaslouží zmínku i v tomto článku. Proto jsem modifikoval napájení této antény symetrickým žebříčkem PCV-570-0-84 a byla to druhá komerční anténa, kterou jsem dal na e-shop a kterou kopírují i další výrobci antén (neviděl jsem, s jakými izolátory, hi). PA0FRI je velice zdařilým, delším provedením této antény, které lze rovněž dobře přizpůsobit a napájet. Obě antény pracují s postupnou vlnou na napáječi. Antény obvykle nemají kmitnu napětí v místě centrálního izolátoru, proto na tento prvek nemusí být kladené až tak přísné požadavky. Pokud dodržíme zásady konstrukce dobrých drátových antén, o kterých píši zde, získáme anténu, se kterou určitě docílíme dobrých výsledků. Zmíním podstatnou výhodu těchto antén. Geometrické délky zářiče jsou volené tak, aby konec symetrického napáječe PCV-570-84 mohl být připojen přímo k proudovému balunu 1:1. Pak lze vyřešit průchod zdí a transformaci impedanci pomocí krátkého kusu koaxiálního kabelu a s jednoduchým automatickým tunerem. Srovnával jsem toto řešení s napájením pomocí koaxiálního kabelu, který pracuje jen s postupnou vlnou a přizpůsobením pomocí symetrického tuneru. Prohlašuji, že pokud použijeme krátký koaxiál (1 až 2 metry) a tuner s dobrou účinností, vyrovná se toto řešení symetrickému tuneru. Těžce se mi to píše, protože jsem symetrické tunery vyvíjel pro komerční účely a na některých ještě pracuji, ale taková je pravda a já s aplikací symetrického tuneru pro tuto anténu neuvažuji. Ze symetrických antén jsem do sortimentu zařadil ještě další dva druhy antén, které však postupně stáhnu z prodeje. Jedná se o antény T2FD, které jsem vyrobil pro použití u jiných služeb, než je pouze radioamatérská a o antény typu skládaný dipól. Skládaný dipól lze vyrobit ve zkrácených rozměrech a snadno přizpůsobit koaxiálnímu napáječi. Pro pásmo 80 m lze vyrobit širokopásmový dipól s konkrétní vazbou na centrální zářič pro horní část pásma. Oba dipóly fungují skvěle. Já mám pouze jeden racionální důvod tyto antény nevyrábět. Prakticky stejných výsledků umím docílit s mnohem jednoduššími anténami G5RV/PA0FRI. Mám ale také jeden racionální důvod, proč se stažením tohoto sortimentu váhám. Tímto důvodem jsou instalace v místech, kde nás obtěžuje statická elektřina. Otevřené drátové antény (a vertikály) nám někdy, díky izolátorům na koncích, produkují signály, které jsou jakoby více zarušené. Proto používám dlouhé izolátory nebo velká vajíčka. A také se nebráním určité tloušťce izolace na anténním drátu. Tato izolace je dielektrikem a na ztrátách antény se příliš neprojeví. Takto konstruované antény dávají čistější signál. Stejně, jako delta loopy, pokud zrovna nedáme do kmitny napětí izolátor a uchycení. Jednou jsem slyšel na pásmu, že antény napájené žebříčkem jsou hlučnější než dipóly napájené koaxiálem. Bohužel, mohl jsem to potvrdit pouze v případech, kdy docházelo ke statickým výbojům na koncích vodičů - na ostrých hranách. Pro experiment jsem sestavil anténu s vodičem se silnější izolací a speciálním izolátorem a jev ustal. I když jsem ho dál nezkoumal, domnívám se, že krátké a silné impulsy mohly být utlumeny v koaxiálním napáječi a anténa se nám jevila jako anténa s čistějším signálem. V sortimentu oblíbených drátových antén mám ještě anténu jednoduchý (single) Zeppelin a LW. O těchto anténách chci někdy napsat (s ohledem na můj čas) samostatný článek.
73's Věra & Míra, ok1ufc
© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 12.01.2014