další info >>>> | O anténách |  |  |  | Kontakt
koncepce 2013
Koncepce jednoduché DX stanice pro pásma 80m až 10m V průběhu loňského roku (2012) jsem se věnoval zejména digitálním druhům provozu a využíval pásma od 80m do 10m. Anténní koncepci jsem popsal v původním článku. Můj koncept je založen na lehkém stožáru příhradové konstrukce s výškou 15m. Koncept uvažuje pouze s jednou směrovkou na stožáru, která je otáčená rotátorem určeným pro střední systémy (já mám Create RC-5). V případě LPDA antény na stožár vedou pouze dva kabely (napáječ antény a ovládací kabel k rotátoru). LPDA anténu jsem zvolil z několika důvodů- popis zde. V praktických zkouškách měla stejné vyzařovací vlastnosti jako 3 elementový tribander, vynikající průběh SWR (informace a pár souvislostí zde) a obsáhla 5 pásem. Pro nižší pásma stále využívám drátovou anténu napájenou žebříčkem PCV-570-84. Nicméně, experimenty s vertikálními čtvrtvlnnými anténami umístěnými na zemi a se zakopanou sadou radiálů nedopadly špatně, velice vážně uvažuji o koncepci vertikální antény pro pásma 80, 40 a 30 metrů. Snahou je docílit o něco lepších výsledků, než dává vynikající HUSTLER 6-BTV. Nebráním se trapovaným vertikálům, protože jsem s nimi nikdy nedocílil horších výsledků než s anténami s paralelními prvky. Proto je namístě otázka, proč chci nahradit skvělý HUSTLER 6-BTV. Důvody jsou dva. Prvním je, že jsem v průběhu minulého roku nikdy nebyl donucen přepnout při mém provozu ze směrové antény na vertikál. Takže na horních pásmech, počínaje 20m, jsem nerealizoval ani jediné spojení s vertikálem. Pokud bych neměl směrovku, ponechal bych si HUSTLER. HUSTLER 6-BTV je trapovaná anténa a její účinnost na spodních pásmech není až tak zhoršená elektrickou ztrátou na trapech, jak se mnozí domnívají. Na spodních bandech trapy vyšších kmitočtů působí jako prodlužovací indukčnosti a jejich rozložení v zářiči není optimální. Moje představa je nepatrně odlišná. První trap od země realizovat až pro pásmo 30m. Délka zářiče pro pásmo 30m se příliš nezkrátí, je něco přes 7 metrů. Při vhodné volbě indukčnosti trapu dojde ke zkrácení části pro 40 m přibližně z 10 metrů na necelých 9 metrů. V délce cca 7 metrů bude protékat zkráceným zářičem stejný proud, jako zářičem čtvrtvlnným a ve zbývajících 2 metrech se bude proud rapidně snižovat k nule. Výpočtem vychází snížení účinnosti jen o několik desetin dB nižší než u čtvrtvlnného monoband vertikálu. Vertikál pro pásmo 80 metrů musí být zkrácen. V případě trapovaného vertikálu této koncepce by nám výška i tak vyšla klidně 15 - 16 metrů, což je příliš. Proto uvažuji o dvou konstrukcích, které budu zkoušet. První konstrukce bude vyrobená z AL trubek a zkrácení v pásmu 80 m bude provedeno kapacitním kloboukem a s indukčností bezprostředně pod kloboukem. Druhá konstrukce bude od trapu pro 40m pokračovat tenkou kompozitní trubkou většího průměru, která bude mít v horní části hliníkový povrch a mezi trapem a hliníkovým povrchem bude prodlužovací vinutí. Cílem je docílit zkrácení antény na pro mě přijatelných 12, maximálně 12.5 metru, což je více než u antény HUSTLER (proto si slibuji lepší parametry), ale stále to ještě není monstrum. Chci, aby se anténa o této délce nemusela kotvit. Trubkové nekotvené monstrum, které se mi jeden rok kývalo ve větru za domem, to byl experiment právě k tomuto účelu. Poznámka z 31.3.2013 Stále jsem neopustil alternativu k trapovanému vertikálu pro pásma 80, 40 a 30 metrů. Touto alternativou je vertikál s paralelními zářiči. Uvažuji o nezkráceném čtvrtvlnném vertikálu pro pásmo 30 metrů. Paralelně bude připojen čtvrtvlnný vertikál pro pásmo 40 metrů. Ten bude zkrácen indukčností umístěnou přibližně ve výšce vrcholu zářiče pro 30 metrů. Dalším paralelním zářičem bude zářič pro pásmo 80 metrů. Ten bude zkrácen indukčností pod patou klobouku a kapacitním kloboukem. Schéma navrhované antény s průběhem proudů v zářičích při pracovním kmitočtu 10.12 MHz: Automatický anténní přepínač mám vyvinutý a vyrobený. Nicméně, pokud bych s touto koncepcí pohých 2 antén ( LPDA pro 10m až 20m a trapovaný přizpůsobený vertikál pro 80, 40 a 30m) vystačil, zajímal by mě nízkoztrátový vlnový diplexer, který by mi rozdělil spodní a horní pásma. Pak by moje experimentální DX stanice pro digimódy obsahovala pouze 7 propojených přístrojů včetně dvou antén: notebook, Icom 7200, zdroj 13.8 V DC, rotátor, diplexer, LPDA 10-20m nebo vertikál 10-20m a vertikál 30-80m. Je zřejmé, že nikde nepoužívám žádné interfejsy, PC je propojené USB kabelem do Icomu, venku jsou pouze antény a rotátor, na anténách se nic nenastavuje. Závěr k uvedené koncepci? Uvidíme. Stále po mnoha experimentech preferuji, že méně je někdy více. Související články: Koncepce antén 2012 Články o vertikálech
© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 12.01.2014