Pro začátek roku 2013 jsem připravil nové modely jednoduchých drátových antén, jednu vertikální anténu a dvě LPDA směrovky. U všech antén jsem vycházel z námětů současných zákazníků i z vlastních praktických zkušeností. Výrobky se postupně, tak jak budu mít vyrobeno několik kusů a pořídím nějaké fotografie, začnou objevovat v e-shopu. 

Dovolím si zde trochu filosofie o tom, komu jsou nové modely antén určené. Vycházím z prosté koncepce průměrného radioamatéra, který chce mít doma vlastní, nepříliš složitou, ale dobrou stanici vhodnou pro DX. Proto jsem jako základ zvolil přiměřeně velkou (nikoliv monstrum), mechanicky pevnou a odolnou anténu pro pásma od 20 m do 10 m.  
To znamená použít pro pásmo 20 metrů stožár, který je vysoký alespoň 14 až 15 metrů. Koncept uvažuje pouze s jednou směrovkou na stožáru, která je otáčená levnějším rotátorem pro střední systémy (např. Create RC-5). V případě LPDA antény nám na stožár povedou pouze dva kabely (napáječ antény a ovládací kabel k rotátoru). LPDA anténu jsem zvolil z několika důvodů. V praktických zkouškách měla stejné vyzařovací vlastnosti jako 3 elementový tribander, vynikající průběh SWR a obsáhla 5 (nebo 6) pásem. Pro nižší pásma jsem do konceptu zařadil drátovou mnohopásmovou anténu a dvoupásmový vertikál.

U nových modelů drátových antén byly vyvinuty nové způsoby napájení těchto antén, a to s ohledem na jejich montáž. Osobně preferuji tyto charakteristické rysy antén:

1. Více (mnoho) pásmovou dipólovou anténu (zářič je jednoduchý dipól z Cu drátu, dlouhý alespoň 0.37 lambda).
2. Centrální napájení, pokud je to možné.
3. Vhodně zvolenou délku zářiče. Netrvám a dokonce ani nedoporučuji při centrálním napájení použít délku jedné poloviny vlny (fundamental) na zářiči. Anténa kratší, např. 31 m (0.375 lambda) vyzařuje na 80 m jen o několik desetin dB hůř než půlvlnný dipól. Na pásmu 80 metrů jsem docílil skvělých výsledků s anténami dlouhými jen 26 - 28 metrů. Proto jsou v nabídce antény s centrálním napájením, které jsou dlouhé od 27 m (ok1atr), přes 31 m (g5rv) do 34 m (pa0fri) metrů.
4. Anténa je zkonstruovaná přísně podle zásad, které jsou uvedené zde.
5. U modelů MK2 (2013) jsou všechny antény dodávané se 2 ks velkých a hladkých izolátorů na konci. 
6. Antény jsou navržené pro práci s automatickým tunerem, pro napájení krátkým koaxiálním kabelem (pro průchod zdí z hamovny) a pro finální napájení zářiče symetrickým vedením PCV-570-84. Finální napáječ pracuje se stojatou vlnou s minimálními ztrátami. Pro přechod ze symetrického vedení na nesymetrický koaxiální kabel je použit odpovídající balun z kolekce Style Budweisser.

Antény s centrálním napájením jsou typicky vhodné k montáži, která je zřejmá z obrázku:

Nevýhodou tohoto řešení je nutnost použít dvou vysokých stožárů (stromů) nebo jiných závěsných bodů. Anténu je možné (někdy nezbytné) instalovat šikmo. Pak často bývá vhodné použít anténu napájenou na konci (end-fed) nebo nesymetrický dipól. Viz ilustrace:


Hamům nabízíme novou službu - navržení rozměrů drátové antény pro požadovaný způsob montáže, které budou pro dané QTH přiměřeným kompromisem. Co je třeba specifikovat u drátových antén? To je zřejmé z dalších dvou obrázků:


Ve specifikaci je dobré zaslat délku mezi závěsnými body, výšku závěsných bodů, minimální (nebo předpokládané) délky žebříčku PCV-570-84 a rozmístění okolních předmětů a staveb kolem antény (budovy, stromy, stožáry, atd...). V takovém případě bude přesně stanovena a vyrobena délka zářiče, délka napáječe a bude dodán odpovídající balun. 



Koncept ok1ufc vychází ze tří antén, kterými jsou pokryta pásma od 80 do 10, případně do 6 metrů:


Třetí anténou je oblíbený dvoupásmový vertikál pro pásma 40 m a 30 m. Byla navržena velice robustní, čistá a jednoduchá konstrukce. V nepříliš suché půdě funguje tato anténa dobře i bez radiálů. Pro suchou půdu doporučuji použít většího množství radiálů. Vyzařování antény bez radiálů je pro obě pásma uvedeno zde:

Anténa má nádherné přizpůsobení v obou pásmech, viz zde:

Proč jsem tuto anténu zařadil do uvedené stavebnice? 
1. Při zkouškách a ověřovacím provozu LPDA antény (h=15m) nebyl operátor nikdy "donucen" z jakéhokoliv důvodu přepnout na vertikál pro vyšší pásma. LPDA byla vždy lepší. 
2. Nízko (h=15m) instalované drátové antény byly skvělé pro NVIS komunikaci, ale pro DX provoz byl vertikál často lepší.
3. Dvoupásmový vertikál nás doslova překvapil svými vlastnostmi a přizpůsobením. A byl lepší než vícepásmové vertikály. Nejde o žádnou světobornou anténu, ale o vhodné doplnění jednoduchého anténního konceptu.

Jsem si vědom toho, že kdo nemůže realizovat věž o výšce 15 metrů a směrovku, využije všepásmový vertikál.