Home | O anténách |  |  |  | Kontakt
Logaritmicko - periodická anténa MK4 pro pásma 10 až 20 metrů - co je inovováno v MK4 a MK5?
Všeobecně LPDA anténa ok1ufc byla vyrobena v několika malých limitovaných sériích. O zisku, F/B, vyzařování a dalších detailech mojí LPDA antény píšu zde. Konstrukční změny - označení antény MK4 1. Stožárky na vyvazovací lanka nejdelších prvků budou bez zajišťovací závlačky a budou se zasouvat do zavařených pouzder se dnem, výšky zůstanou zachovány. 2. Je použita nová konstrukce izolátorů ráhna - budou použita kompozitní pouzdra pro průchozí šrouby. 3. Nebude vyráběna verze o délce ráhna 5.9 m, která byla označována jako MK3, důvodem jsou potíže u veřejných dopravců, přestože deklarují délku 6m, pro LPDA anténu je prakticky použitelná maximální délka 5.5 metru. 4. Anténa bude dodávána vždy s jediným pahýlem pro kompenzaci anomálních rezonancí, který bude z výroby namontován. 5. Anténa bude dodávána s prvky nastavenými z výroby, bez jakékoliv možnosti jejich seřízení, tj. stejně jako u série MK2. 6. Výroba podle série MK1 (průměr prvků na koncích 10mm) byla definitivně ukončena. Náhradní prvek bude pro případ havárie dodáván, v případě požadavku na výměnu více prvků bude zákazníkovi nabídnuta konverze na rozměr MK4, tj. výměna všech prvků. Průměr v pouzdrech ráhna je stejný. Konstrukční provedení MK5 1. Provedení MK5 (heavy duty) je provedení se zesílenými prvky, které odolávají extrémní námraze i silným větrům. Měřením antény nebyly zjistitelné žádné rozdíly ve vyzařování proti MK4/MK2. Výroba předchozích modifikací byla ukončena. 2. Zesílené prvky antény nemusí být vyvazovány. Z konstrukce zmizely vyvazovací stožárky. Anomální rezonance Anténa MK2 měla tzv. anomální rezonance na kmitočtech od 18.250 do 18.500 MHz a také v pásmu od 25.350 do 25.950 MHz, tedy mimo amatérská pásma a dostatečně vzdálené od nich. VSWR v anomálních rezonancích bylo cca VSWR=2 na f=18.7 až 18.9 MHz a VSWR=1.8 na f=25.350 až 25.950 MHz. Průběh VSWR Typická (změřená) charakteristika VSWR vypadá takto, vidíte na ní špičky anomálních rezonancí: Průběh impedancí R a jX Smithův diagram (z ant. analyzátoru), kružnice VSWR je pro VSWR=2: Smithův diagram, jen amatérská pásma, konkrétní montáž MK2: Závěr Definitivně byla prokázána opakovatelnost výroby pro fixní nastavení prvků. Proto byla definitivně opuštěna konstrukce MK1, která takové nastavení umožňovala. Poslední provedení antény je MK5.
73's Věra & Míra, ok1ufc
© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 27.07.2014