Home | O anténách |  |  |  | Kontakt
Anténa ok1ufc 8 LPDA 14-30 ...
Všeobecně Logaritmicko - periodická (LPDA) anténa pro pásma 20, 17, 15, 12 a 10 metrů v provedení MK5 je osmiprvková směrová anténa se svařovaným ráhnem délky 5.2 metru. Směrové charakteristiky antény v amatérských pásmech odpovídají přibližně dvou až tříprvkové směrové anténě yagi. Anténu si pořídí hamové, kteří mají zájem o DX provoz se směrovkou a vyžadují anténu, která má dobré přizpůsobení v celém pásmu a po montáži nevyžaduje žádné individuální nastavení. Vlastnosti 8 LPDA 14-30 počet prvků: 8 délka ráhna: 5.2 metru maximální rozpětí je cca 11 metrů transportní hmotnost: do 26 kg konstrukční provedení fázovacího vedení: robustní svařované hliníkové ráhno se zavařenými pouzdry prvků frekvenční rozsah od 14 MHz do 28.5 MHz, pokrývá pásma 20, 17, 15, 12 a 10 metrů zisk vůči dipólu: cca 4.35 dBd činitel zpětného příjmu: 13 až 20 dB, podle kmitočtu, viz diagramy impedance napáječe: 50 Ohm Maximální VSWR=2, viz diagramy max. výkon: 1500 Watt, omezen koaxiálním kabelem typu RG-213 a konektory SO-239 Způsob nastavování Na anténě se po její montáži nic nenastavuje. Montážní postup antény, stejný pro MK4 a MK5 Je ke stažení zde: pdf_dokumenty\LPDA_montaz_MK4.pdf Schéma antény Průběh VSWR (z měření na poslední sérii) Průběh R a jX Znázornění impedance na svorkách antény ve Smithově diagramu Využití prvků na různých kmitočtech (zleva pásmo 20, 15, 10m) Historie antény a další dokumenty Vývoj antény dělal ok1ufc a anténa byla vyráběna v několika malých sériích, které byly označené: MK1: délka ráhna byla přibližně 5.2 metru, prvky byly nastavitelné, štíhlé, na koncích o průměru jen 10 mm (rok 2011 a 2012) MK2: délka ráhna byla 5.2 metru, prvky byly pevně nastavené, tzv. anomální rezonance byly kompenzované nastavitelným pahýlem (2012 a 2013) MK3: délka ráhna byla 5.9 metru, tato anténa měla nejlépe kompenzovaný průběh anomálních rezonancí (2012) MK4: délka ráhna je 5.2 metru, prvky jsou pevně nastavené, anomální rezonance jsou kompenzované pevně nastaveným pahýlem (od 2013) MK5: délka ráhna je 5.2 metru, prvky jsou pevně nastavené, anomální rezonance jsou kompenzované pevně nastaveným pahýlem, proti provedení MK4 jsou prvky v zesíleném provedení, s vysokou odolností vůči námraze a silným větrům. Další články k LPDA anténám ok1ufc jsou uvedené např. zde: LPDA.htm a zde: LPDA_MK4.htm
73's Míra, ok1ufc
© 2011 - 2015 Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy 27.10.2013