další info >>>> |  |  |  |  | Kontakt
Jak zkracovat anténu bobtail curtain
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Všeobecně Oblíbenou anténu bobtail curtain lze samozřejmě zkracovat, aniž by se významně zhoršily její vlastnosti. Nejjednodušším způsobem, jak ji zkrátit, je použít kapacitní klobouk u obou zářičů. Porovnání vyzařování zkrácené a nezkrácené antény V diagramu je zkrácená a nezkrácená anténa bobtail curtain porovnána také se čtvrtvlnným vertikálem s 32 radiály: Geometrické rozměry antén 1. Vertikál je vysoký cca 10 metrů a je doladěn do rezonance na kmitočtu 7.076 MHz (jX=0) 2. Bobtail curtain je vysoká cca 12.5 metru (na laminátovém teleskopu), vertikální části doladěny do rezonance na kmitočtu 7.076 MHz 3. Zkrácený bobtail curtain je vysoký 10m samonosný, hliníkový, délka zářiče je jen 7 metrů, ve výšce 3 metry nad zemí je malý kapacitní klobouk Schéma zkrácené antény 1
Rozměry zkrácené bobtail curtain antény jsou: - výška 10 m, hliníkové provedení zářiče - kapacitní klobouk čtvercový, délka úhlopříčky 2m, ve výšce 3m - kapacitní klobouk a zářič musí být oddělen patním izolátorem |
Schéma zkrácené antény 2
Rozměry zkrácené bobtail curtain antény jsou: - výška 10 m, zářiče jsou drátěné - zkracovací kapacitu tvoří horizontální krátké vodiče ve výšce h=3m - všechny vodiče zavěšeny mezi laminátovými tyčemi Vyzařování obou zkrácených antén je prakticky stejné. |
Závěr 1 Vertikální zářiče lze rozumně zkracovat. S jejich zkrácením se však příliš nezmění vyzařování antény. Šířka pásma pro rozsah VSWR 2:1 však se zkracováním klesá, podobně, jako reálná složka impedance pro napájení ve stejném bodě. Anténu použijeme tak, kde se čtvrtvlnným vertikálem nevystačíme a potřebujeme anténu s vyšší směrovostí. Zkracování rozteče mezi zářiči Anténa bobtail curtain je tzv. anténní řadou, ve které jsou zářiče ve vzdálenosti rovné jedné polovině vlnové délky. Horizontální drát je půlvlnným vedením (druhým vodičem je zem). Pokud začneme zkracovat vzdálenost mezi zářiči, začne nám poměrně rychle klesat zisk antény v hlavním směru vyzařování a začne mizet minimum ve směru minimálního vyzařování. Oba děje jsou vidět z obrázku - vzdálenost mezi zářiči byla snížena na 0.375 x lambda: Schéma Vodič mezi zářiči je stále půlvlnný, je prověšený mezi zářiči. Závěr 2 Zmenšovat vzdálenost mezi zářiči příliš nelze, pracně vyrobený zisk rychle klesá.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
© 2011 - 2013 Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 02.08.2014