Home | O anténách |  |  | Kontakt |
Mini LPDA ok1ufc pro pásma 20 až 10 metrů ...
Všeobecně Mini LPDA jsem označil nejmenší z LPDA antén pro 5 krátkovlnných pásem, která byla ve výrobním programu v létech 2013 a 2014..V roce 2014 však byla výroba pro malý odbyt trvale ukončena. Menší LPDA anténu nemá smysl vyrábět. Srovnání antény s drátovkou G5RV, s rotačním dipólem, případně s celovlnnou smyčkou, jsem uvedl zde. Vlastnosti Mini LPDA počet prvků: 5 délka ráhna: 4.2 metru hmotnost: do 10 kg konstrukční provedení fázovacího vedení: robustní svařované hliníkové ráhno se zavařenými pouzdry prvků (konstrukce vychází z 8 elementové LPDA ok1ufc MK4) frekvenční rozsah od 14 MHz do 28.5 MHz, pokrývá pásma 20, 17, 15, 12 a 10 metrů zisk vůči dipólu: cca 3.8 dB činitel zpětného příjmu: 5 - 11 dB, podle kmitočtu, viz diagramy impedance napáječe: 50 Ohm VSWR mezi VSWR=1.4 až VSWR=2.5, viz diagramy max. výkon: 1500 Watt, omezen koaxiálním kabelem typu RG-213 a konektory SO-239 Způsob nastavování Na anténě se po její montáži nic nenastavuje. Schéma antény Průběh VSWR (z měření prototypu, orientační, dosud neřešena optimalizace s ohledem na potlačení tzv. anomálních rezonancí) Vyzařování v amatérských pásmech Využití prvků na jednotlivých pásmech (porovnání proudů v anténě, zleva 20, 17, 15, 12 a 10 m) Závěr Jedná se o nejmenší plnorozměrnou LPDA anténu pro 5 pásem, kterou má smysl vyrábět. Anténa je určena jako náhrada za soustavy rotačních dipólů nebo soustavy dvouprvkových yagi směrovek, které jsou navržené pro impedanci 50 Ohmů. LPDA anténa má příznivý průběh VSWR, který běžně zvládnou moderní stanice s automatickým tunerem či moderní polovodičové výkonové zesilovače. U tak krátké antény však nečekejte, že VSWR bude VSWR=1.2 až 1.5. Takové parametry má až delší 8 prvková anténa. Poznámka V současné době probíhá měření na prototypu Mini LPDA antény ok1ufc. První limitovaná série bude vyrobena v roce 2013. Pokud máte o tuto anténu zájem, pošlete mi nezávazný mail. .
73's Míra, ok1ufc
© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 27.07.2014