Home | O anténách |  |  |  | Kontakt
Jak se liší vyzařování vertikálu modelované v NEC2 a MININEC ? ...
Všeobecně Jde o jeden ze zásadních rozdílů a výpočty různými technikami nám dají rozdílné výsledky. Takto vyšel můj reálný vertikál pro pásmo 30 metrů, který jsem modeloval v NEC-2 (modrá čára) a také v MININEC (rudá čára): V čem opravdu nemám jistotu, tak to jsou parametry země, zemních radiálů. A nemám zatím rozmyšlenou metodu, jak to ověřit a dokázat. Věřím, že autoři metod ( a kódů) MININEC, NEC-2 a také drahé NEC-4 věnovali problematice opravdu hodně času a velikou péči. Pracuji s tím, co publikovali. V tomto článku uvedu ještě známou skutečnost, která se týká vlivu radiálů na účinnost čtvrtvlnné vertikální antény. Vliv počtu radiálů na účinnost čtvrtvlnného vertikálu Ta stupnice s počtem radiálů je skutečně logaritmická, hi ... nebo data v tabulce Někde jsem četl, že dobrý počet je 120 radiálů. V modelu NEC mi vyšlo, že přibližně nad tento počet radiálů se mi už účinnost dále nezvyšovala. Počítal jsem do 4096 radiálů. Můj vertikál má zakopaných 16 radiálů a tak bude asi o 15% méně účinnější. Závěr Rád bych si přál někdy dokázat ty věci, které souvisí s účinností zemního systému. Je to pro mě určitá výzva a napadá mě měření intenzity v blízkém okolí zářiče. Intenzita by měla mít nějakou takovou charakteristiku (vlevo je vertikál bez radiálů): Pokud jste se s tím někdo zabýval, dejte mi tip, prosím....
73's Míra, ok1ufc
© 2011 - Věra Šídlová a Míra Šídlo, ok1ufc, datum poslední úpravy: 12.01.2014